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	Riferimenti amministrativi
	Riferimenti tecnici

	Nome e Cognome 
	Nome e Cognome

	Tel.
	Tel. 

	Cell.
	Cell.

	Email
	Email 

	PEC
	PEC 



1. Introduzione

Indirizzo della sede legale/operativa presso cui è possibile valutare il progetto: 

Situazione aziendale antecedente all'intervento

Indicazioni utili alla comprensione dell'intervento che si intende realizzare. Allegare eventuali brochure e datasheet con le caratteristiche tecniche degli impianti che si intende sostituire.

Sintesi degli attuali consumi complessivi dell'azienda

	Vettore energetico
	PCI di riferimento
	Consumo annuo

	Gasolio
	11,86 kWh/kg
	____________ kg/anno

	Metano
	9,45 kWh/m³
	____________ m³/anno

	Olio combustibile
	11,47 kWh/kg
	____________ kg/anno

	GPL
	6,70 kWh/l
	____________ l/anno

	Altro: 
	______ kWh/unità
	____________ unità/anno

	Consumo totale energia termica
	(da dati sopra)
	____________ MWh/anno

	Consumo totale energia elettrica
	
	____________ MWh/anno



Descrizione del progetto

Descrivere le motivazioni del progetto e il risparmio energetico che si otterrà mediante l'efficientamento. La descrizione deve riguardare:

· elenco degli interventi previsti;
· metodologia utilizzata nel calcolo del risparmio;
· risultati attesi.

Il risparmio energetico dovrà essere calcolato dettagliatamente. Possono essere allegati brochure, datasheet e log di misure a dimostrazione dei valori presentati.



2. Aree attivate

Barrare le categorie di intervento attivate, secondo le tipologie dell'Articolo 5 dell'Avviso.

a) Interventi di riduzione dei consumi termici

☐  Generazione dell'energia termica  
☐  Ciclo vapore e/o acqua surriscaldata   
☐  Recupero di calore   
☐  Contenimento del calore.

b) Interventi di riduzione dei consumi elettrici

☐  Illuminazione (LED)   
☐  Motori, pompe, compressori / inverter   
☐  Condizionamento, refrigerazione, pompe di calore   
☐  Building automation / gestione della domanda.

c) Interventi sul ciclo produttivo

☐  Sostituzione di macchinari, componenti o cicli produttivi con analoghi a minor consumo.

d) Altri interventi di riduzione dei consumi elettrici e/o termici

☐ Interventi su cicli produttivi esistenti non compresi nelle categorie precedenti e non sostitutivi.

e) Interventi sull'involucro

☐  Coibentazione copertura   
☐  Cappotto / pareti   
☐  Sostituzione infissi e superfici vetrate

3. Intervento che si intende realizzare

Da compilare per ogni singolo intervento. Duplicare la sezione 3 per ciascun intervento proposto.

Inquadramento dell'intervento

	Categoria (Articolo 5)
	☐ a) termici   
☐ b) elettrici   
☐ c) ciclo produttivo  
☐ d) altri   
☐ e) involucro

	Qualificazione
	☐ Sostituzione          
☐ Nuovo intervento non sostitutivo



Il regime di aiuto (esenzione o de minimis) è quello dichiarato nel riquadro “Dati generali” e vale per l'intero progetto.


Descrizione dell'intervento

Descrivere l'intervento; fornire layout ante e post intervento e documentazione fotografica delle attrezzature/macchinari sostituiti o modificati, con indicazione di luogo e data dello scatto. Sono inoltre allegati gli elaborati grafici idonei a individuare le modifiche da effettuare, sottoscritti da tecnico abilitato.

Scheda di valutazione dei risultati

Evidenziare, giustificare e dettagliare la metodologia utilizzata nel calcolo del risparmio. Possono essere allegati brochure, datasheet, misure e la documentazione che avvalora l'algoritmo di calcolo.

Interventi sull'involucro edilizio – dati richiesti:

· layout quotati per il riscontro dei m²; stratigrafie; caratteristiche tecniche e trasmittanze “U” dei nuovi elementi;
· APE ante e post intervento (o Relazione tecnica ai sensi della Legge 10/91) con evidenza delle superfici climatizzate considerate;
· miglioramento della prestazione energetica in energia primaria (EPgl):  EPgl ante ________  →  EPgl post ________   →  miglioramento ________ %;
Soglia minima: ≥ 30% in regime di esenzione; ≥ 10% in regime de minimis.
· numero di elementi edilizi interessati (in esenzione ne servono almeno 2)

Interventi di sostituzione LED – Tabella di sintesi:

	Stato di fatto
	
	
	
	Stato di progetto
	
	
	

	Id. lampada (nome)
	N. lampade
	Watt
	Watt tot.
	Id. lampada (nome)
	N. lampade
	Watt
	Lumen tot.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTALE
	
	
	
	
	
	
	



Interventi di building automation – dati richiesti:

l'intervento riguarda contemporaneamente impianto elettrico e impianto di climatizzazione.

	Classe di automazione conseguita (UNI EN ISO 52120-1)
	☐ Classe A (0,00510 TEP/m²)    ☐ Classe B (0,00331 TEP/m²)

	Superficie calpestabile interessata
	____________ m²

	Risparmio (superficie × coefficiente)
	_________      TEP/anno



La classe (A o B) è certificata in sede di rendicontazione, con asseverazione secondo la UNI/TS 11651.

Risultati dell'intervento

In kWh e in TEP, calcolati secondo l'Allegato “Costi, caratteristiche tecniche e prestazionali”, evidenziando i consumi ante e post intervento.

Risparmio annuo previsto:  ________________________  kWh/anno

Risparmio annuo previsto:  ________________________  TEP/anno

	% di risparmio conseguita
	                   %

	Soglia minima applicabile
	☐ 5% (sostituzione)   
☐ 10% (nuovo/altri)  
☐ 30% o 10% (involucro)

	Esito (soglia rispettata?)
	☐ Sì          
☐ No



Determinazione dei costi

I costi indicati devono essere giustificati da computo metrico redatto secondo il prezzario regionale vigente o da offerte commerciali.

	Voce di spesa (Articolo 6)
	Importo (€)

	a) Materiali inventariabili (impianti, macchinari, attrezzature, componenti; montaggio, installazione, allacciamento)
	

	b) Progettazione e attività professionali (max 10% dell'investimento materiale e comunque ≤ € 15.000)
	

	c) Lavori (opere edili e impiantistiche)
	

	d) Costi indiretti (3% dei costi diretti – solo in regime de minimis)
	

	TOTALE
	

	Investimento analogo (eventuale)
	

	Costo ammissibile (C)
	



Gli importi indicati devono corrispondere a quelli del computo metrico estimativo; in caso di discordanza prevale il documento che comporta il minor onere, ai sensi dell'Articolo 9 dell’Avviso.

4. Elementi di qualità della proposta (utili ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui all’Articolo 11) 

Qualità tecnica del progetto (obiettivi, tecnologie, procedure di attuazione)

Descrivere gli obiettivi di efficientamento, le tecnologie introdotte e le procedure di attuazione, evidenziando il carattere migliorativo rispetto alle soluzioni ordinarie di mercato.

Sistemi di telecontrollo e monitoraggio dei consumi

Indicare i sistemi intelligenti di telecontrollo e monitoraggio dei consumi previsti dal progetto (tipologia, grandezze misurate, modalità di acquisizione e reportistica). Se assenti, indicare “non previsti”.

	Sistema previsto
	☐ Sì          
☐ No

	Descrizione (tipologia, grandezze monitorate, reportistica)
	



Qualità dei materiali e prestazioni ambientali (CAM)

Indicare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) vigenti applicabili all'intervento e come i materiali/componenti previsti vi si conformano. La conformità ai CAM è verificata in rendicontazione; la sua mancanza, ove abbia concorso al punteggio, incide sulla remissione.

	CAM applicabili individuati
	

	Materiali/componenti conformi ai CAM
	



Nota: questa sezione documenta la conformità ai CAM ai fini del punteggio di qualità. La premialità ambientale “filiere a bassa impronta / materiali da riciclo” è invece oggetto della distinta dichiarazione di cui all'Allegato n. 16.

5. Riepilogo

Riportare risparmi e costi per ciascun intervento proposto.

	Tipo intervento
	Categoria (a–e)
	Sost./Nuovo
	Risparmio [TEP/anno]
	Costo ammissibile [€]

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TOTALE
	
	
	
	



Indice di merito (valore indicativo)

Il valore è indicativo: l'indice di merito è determinato in via definitiva dal Soggetto Gestore in sede di istruttoria, sulla base dei valori dichiarati e verificati.

Itot = Ic · IFER · (ΣRi / C) · 1000  =  ____________

· Ic = 1,2 se l'impresa possiede o si impegna a conseguire la certificazione ISO 50001; altrimenti 1;
· IFER = 1,2 se l'impresa presenta un progetto sull'Avviso “Fonti Rinnovabili 2026”; altrimenti 1;
· Ri = risparmio energetico in TEP di ciascun intervento; C = costo totale degli investimenti, eventualmente al netto dell'analogo, espresso in euro.

È richiesto un valore minimo di Itot pari a 0,1, pena l'inammissibilità della domanda.

Risparmio di CO₂ corrispondente:  ________________________  t CO₂/anno.


Data 

Il legale rappresentante/titolare 

(firma digitale) 

Il tecnico abilitato 

(firma digitale)
